Техническая спецификация


   
[bookmark: _Hlk173340856]Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Силлено»


1. Краткое описание Товара:

	Наименование
	Значение

	Наименование и краткая 
характеристика
	Поставка товара СИЗ (средства индивидуальной защиты):
1. 1.Специальная защитная одежда (костюм, брюки) с масло водоотталкивающей, антистатической пропиткой (летняя) со светоотражающими (мужской, женский) летний; 
2. 2.Специальная защитная обувь с подошвой с масло водоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском (летняя);
3. 3.Подшлемник защитный (летний) балаклава;
4. 4.Очки защитные с поликарбонатным (или минеральным) неупрочненным стеклом цвет линз прозрачный, затемненный;
5. 5.Очки защитные с возможностью ношения поверх корригирующих очков;
6. 6.Защитные перчатки антистатические (летние);
7. 7.Наушники противошумные с креплением на каску;
8. 8.Вкладыши противошумные многоразового использования(беруши);
9. 9.Каска защитная (с подбородочным ремнём);
10. 10.Специальная защитная одежда (куртка, штаны,) с масло водоотталкивающей пропиткой, утепленная с капюшоном (зимняя) со светоотражающими элементами;
11. 11.Жилет, утепленный с масло водоотталкивающей пропиткой, со светоотражающими элементами (мужской,женский);
12. 12.Специальная защитная обувь, утепленная с подошвой с масло водоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском (зимняя);
13. 13.Сапоги специальные утепленные с подошвой с масло водоотталкивающими свойствами, противоскользящим и износостойким протектором, с ударопрочным металлическим подноском (зимняя)
14. 14.Подшлемник защитный утепленный (зимний)балаклава;
15. 15.Защитные перчатки или рукавицы, утепленные антистатические от пониженных температур(зимние);
16. 16.Термобелье;
17. 17.Сигнальный жилет со световозвращающими элементами;
18. 18.Плащ с капюшоном (ветрозащитный, водонепроницаемый);
19. 19.Сапоги резиновые с жестким подноском и противоскользящим протектором;
20. 20.Чулки вставные для сапог ;
21. 21.Сапоги резиновые диэлектрические с жестким подноском и противоскользящим протектором;
22. 22.Противоскользящие накладки для обуви в осенне-зимний период;
23. 23.Пояс предохранительный
24. 24. Страховочное устройство с втяжной лентой
25. 25. Двойная энергопоглощающая стропа, с высокопрочным ремнем, с 2-мя широко раскрывающимися крюками 
26. 26. Респиратор одноразовый (класс защиты FFP-1);
27. 27.Защита от насекомых (сетка павловского).
28. 28.Футболка, мужская, из ткани (поло);
29. 29.Футболка прямого силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины;
30. 30.Куртка флисовая;
31. 31.Кепка;
32. 32.Сумка/рюкзак для хранения СИЗ;
33. 33. Рубашка из ткани (хлопок)
34. 34. Страховочный строп для инструмента
35. 36. Многоразовая полумаска
36. 36. Налобный фонарь высокой мощности
37. 37. Перезаряжаемый светодиодный фонарь
38. 38. Полнолицевая маска
39. 39. Портативное дыхательное устройство ПДУ-3
40. 40. Зажимы/карабины для перчаток
41. 41. Бинокль

	Количество
	Согласно заявке Покупателя

	Место поставки 
	Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, Промышленная зона Карабатан, строение 28

	Срок поставки
	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2028 года

	Условия оплаты
	Предоплата -0%, Промежуточный платеж- 0%, Окончательный платеж – 100%



Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:
Краткое описание Товаров:

1. Костюм специальный летний, мужской, для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, из ткани с отделкой в комплектах и отдельными предметами. Комплектация: куртка и брюки. Цвет основанной: васильковый-темно сини. Нанесение фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу) необходимо разместить   на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди), (сзади) на спине размером 30х10см вышивка белым цветом логотипа «Silleno». Метод нанесения: - вышивка на крое. Состав ткани: смесовая, содержание хлопка в ткани
1) вариант 35 %, плотность 245 г/м2. 2) вариант не менее 97%, спандекс 3%. Защитная отделка ткани МВО (масло водоотталкивающая). Цвет согласовывается с Покупателем. Ткань гигроскопичная, износостойкая, воздухопроницаемая.  Ткань должна выдерживать большое количество стирок без потери качества и без усадки в размере после стирки, не цепляется. Каждый комплект имеет маркировку. Сроки и гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения костюмов 60 месяцев, гарантийный срок носки соответствует Типовым нормам выдачи спецодежды
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014  

1.1 Костюм специальный летний, женский, для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, из ткани с отделкой в комплектах и отдельными предметами. Комплектация: куртка и брюки. Цвет основанной: васильковый-темно сини. Нанесение фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу) необходимо разместить   на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди), на спине . Метод нанесения: - вышивка на крое. Состав ткани: смесовая, содержание хлопка в ткани 1) вариант 35 %, плотность 245 г/м2. 2) вариант не менее 97%, спандекс 3%. Защитная отделка ткани МВО (масло водоотталкивающая). Цвет согласовывается с Покупателем. Ткань гигроскопичная, износостойкая, воздухопроницаемая.  Ткань должна выдерживать большое количество стирок без потери качества и без усадки в размере после стирки, не цепляется. Каждый комплект имеет маркировку. Сроки и гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения костюмов 60 месяцев, гарантийный срок носки соответствует Типовым нормам выдачи спецодежды
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014  
2. Полуботинки. Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011, Материал верха: сетчатый материал, особо устойчивый к износу. Подкладка: текстильный материал с повышенной воздухопроницаемостью. Сетчатый материал верха и подкладка из воздухопроницаемого материала. Носочная часть, усиленная антивандальной накладкой. Материал подошвы: ПУ/ПУ. Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС. Тип подошвы: двухслойная. Метод крепления: литьевой. Глубина протектора: не менее 3 мм. Подносок: металлический (200 Дж). Стелька: вкладная анатомическая. Антип окольная стелька: нет. Цвет: серый + жёлтый. Высота: 78 мм. Вес: 540 г. Пол: мужской/женский. Сезон: лето. Страна производства: Италия. Срок годности: 3 года. Гарантийный срок: 70 дней. Защитные свойства: З, Мун200
Нормативная документация: EN ISO 20345:2022

3. Подшлемник (балаклава) летняя для ношения под защитной каской, из ткани. Подшлемник предназначен для защиты головы, органов дыхания, шеи от внешних воздействий: сильного ветра, осадков и холода. Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%/ Цвет: черный.
Нормативная документация: ГОСТ 30386-95, ISO 3758-2014

4. Очки защитные для работ. Мягкие вставки на заушнике для отсутствия скольжения, композитная верхняя часть оправы: внутри мягкий и нескользящий эвопрен, мягкий нос упор. Вставка из эвопрена сверху для защиты от пыли, пота и переохлаждения. Цвет линзы: желтый. Оптический класс: 1. Материал линзы: поликарбонат. Материал оправы: эвопрен, пластмасса. Защита: от механического воздействия (45 м/с), брызг растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения. Покрытие: двустороннее не запотевающее, против царапин K и N. Регулировка дужек: по длине по углу наклона. Цвет линзы – серая, прозрачная
Нормативная документация: ГОСТ 12.4.253-2013

5. Очки для защиты от механических воздействий с дополнительной надбровной и боковой защитой. Вентиляционные отверстия, расположенные в широкой части дужки под углом, исключают попадание твердых частиц в пространство под очками и обеспечивают максимальный комфорт. Мягкие заушники имеют отверстие для шнурка - очки никогда не потеряются. Чехол-салфетка поставляется в комплекте. 
Цвет линзы: бесцветная; Оптический класс: №1 (не дают искажений);
Материал линзы: поликарбонат; Материал оправы: поликарбонат, термопластичная резина;
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения; Использование с корригирующими очками.
Нормативная документация: ГОСТ 12.4.253-2013

6. Вязаные перчатки из нейлона с полиуретановым покрытием ладонной части и области пальцев. Бесшовная основа прекрасно облегает кисть, что обеспечивает высокий комфорт и тактильную чувствительность. Конструкция: вязаные. Основа: нейлон. Манжета: трикотажная. Класс вязки: 13
Покрытие: полиуретан. Тип покрытия: ладонная часть. Цвет: черный
Длина: 235-275 мм.Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4131А
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов). Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель). Сопротивление раздиру – 3 (50 Ньютонов). Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – А (2 Ньютона). Защитные свойства по ТР ТС019/2011: З Ми Мп
Нормативная документация: EN ISO 21420:2020

7. Наушники. Наушники противошумные на каску легко и комфортно прилегающие к голове. Не содержащие металлических деталей. Материал оголовья: пластик. Тип оголовья: с креплением на каску. Наполнитель звуко изоляторов: вспененный полиуретан SNR: 27 дБ .Вес: 198г 
Нормативная документация ТР ТС 019/2017 ГОСТ 12.4.275-2014

8. Беруши. Противошумные вкладыши, изготовленные из ТЭП, принимают форму слухового канала. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума до 110 дБ (SNR=30дБ). Для многоразового использования. По одной паре в индивидуальной коробке. 
Нормативная документация ТР ТС 019/2017 ГОСТ 12.4.275–2014


9. Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции.
Для всех видов работ, связанных с риском травмы головы, воздействием: электрического тока, а также защиты от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. Регулирующаяся по обхвату головы от 53 до 63 см. 2 возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая. Защита против бокового сжатия. Защита против случайного кратковременного контакта с электрическим проводником под напряжением 440 В переменного тока. Электроизоляция до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока. Пото впитывающая вставка на лобовой части оголовья. Карманы для крепления очков, наушников, щитков.
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ   EN 397 – 2020

10. Костюм специальный зимний, муж/жен, для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, из ткани с отделкой в комплектах и отдельными предметами.  Цвет основанной: васильковый-темно синий.  Нанесение фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу) необходимо разместить на спинке в центре изделия, также на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди), на спине размером 30х10см вышивка белым цветом логотипа «Silleno». Метод нанесения: - вышивка на крое. Куртка - ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20. Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м². Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя. Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки.Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный. Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние - карман для документов на молнии, нижние для документов больших форматов, карман формата А4 с входом под ветрозащитной планкой. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. Регулировки по ширине: по низу эластичным шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке.
Световозвращающие элементы: по полочкам, спинке. Брюки: Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20. Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м². Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии. Карманы: боковые с застежкой на молнию и клапанами. Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк. Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам. Световозвращающие элементы: по низу.
Нормативная документация: ГОСТ 12.4.303-2016, СТ РК 12.4.002-2010


11. Жилет для защиты от пониженных температур и производственных загрязнений, муж/жен, из смесовой ткани.  Цвет основанной: васильковый-темно синий. Большой фирменный логотип «Silleno» (согласно установленному образцу) располагается в центре спинки жилета на расстоянии 15см от горловины и состоит из одной строки, также на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди). Метод нанесения: - вышивка на крое. I и II климатические пояса. Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20. Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой. Застежка: на молнии. Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние – карман для документов больших форматов на молнии, нижний карман из сетки. Световозвращающие элементы: по полочкам, спинке.
Нормативная документация: ГОСТ ISO 11612-2014

12. Ботинки зимние, Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011 Материал верха: натуральная влагостойкая кожа Утеплитель: искусственный мех Климатический пояс: II, III, "особый" Материал подошвы: ПУ/ПУ Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: 5 мм Подносок: сталь (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Антипрокольная стелька: металлическая (1200 Н) Цвет: чёрный Пол: мужской/женский Сезон: зима Страна производства: Италия Срок годности: 3 года Гарантийный срок: 70 дней Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20 Особенности модели: - натуральная кожа верха защищая от влаги и ветра, не препятствуя свободному воздухообмену; - утеплитель; - защитный подносок выдерживающий удары в 200 Дж; - не вынимаемая стелька защищает от проколов (1200 Н). Двухслойная подошва из полиуретана, дополняющая набор защитных свойств масло бензо стойкостью, кислотощелочестойкостью и устойчивостью к скольжению. 
Нормативная документация: EN ISO 20345:2022

13. Сапоги зимние. Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011. С многослойным пакетным утеплителем.
Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм). Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Материал подошвы: ПУ/Нитрил. Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС. Тип подошвы: двухслойная. Метод крепления: литьевой. Глубина протектора: 5 мм Подносок: композитный (200 Дж).Стелька: вкладная анатомическая Антипрокольная стелька: нет .Цвет: чёрный Высота: 275 мм Вес: 1000 г. Пол: мужской/женский Сезон: зима. Срок годности: 5 лет Гарантийный срок: 70 дней
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тн40
Подошва  из нитрильной резины с технологией Grip Technology обеспечивающее высокое
сопротивление скольжению и стойкость к агрессивным средам. Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°C) Петли на голенище для удобного надевания
Широкий размерный ряд Защита от пониженных температур до -40°С.
Шаг между размерами 7,5 мм
Нормативная документация: EN ISO 20345:2022

14. Подшлемник зимний (балаклава) для ношения под защитной каской, из ткани. Подшлемник предназначен для защиты головы, органов дыхания, шеи от внешних воздействий: сильного ветра, осадков и холода. Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%/ Цвет: черный.
Нормативная документация: ГОСТ 30386-95, ISO 3758-2014

15. Перчатки зимние Материал: флис, полиэфир – 100%. Материал накладок: ПВХ. Материал подкладки: полиэфир – 100%. Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/ м². Цвет: черный с синим. Рекомендованы для: работ в условиях пониженных температур. Размер: согласно заявке Покупателя.
Нормативная документация: EN ISO 21420:2020

16. Термобелье. Назначение: для работы в помещениях и на открытом воздухе.
Комплектация: фуфайка, кальсоны. Ткань: трикотажное полотно, 3 слоя, плотность 255 г/м#
Внутренний слой: 100% ворсистый sunlite (санлайт). Средний слой: 100% полипропилен
Внешний слой: 100% шерсть мериноса. Общий смесовой состав: шерсть — 50%, полипропилен – 25%, полиэстр, sunlite – 25%
Упаковка: коробка
Цвет: черный
Нормативная документация: ГОСТ 12.4.303-2016, СТ РК 12.4.002-2010


17. Жилет сигнальный со световозвращающими элемантами. Сигнальный жилет с тремя карманами и карманом для бейджа на молнии. Предназначен для визуального обозначения присутствия носящих их работников. Ткань жилета: 100% полиэфир, плотность не менее 120 г/кв.м. Фоновый материал обеспечивает высокую видимость. Фоновый материал обеспечивает высокую видимость в дневное время, а световозвращающие полосы в ночное время и в условиях недостаточной видимости (при плохой погоде). Жилет с центральной застежкой на «молнию». Цвет молнии должен соответствовать цвету ткани. Световозвращающая лента шириной не менее 5 см, соответствует ГОСТ 12.4.281.-2024, нашита по плечевому шву, а также по низу изделия двумя полосами. Световозвращающая полоса должна состоять из широкоугольных стеклянных линз, нанесенных на основу из прочной долговечной ткани. Световозвращающая полоса (цвет ленты: серый) должна предназначаться для использования на одежде, такой как профессиональная рабочая одежда, с целью повышения видимости в темноте и в условиях плохой освещенности. Обязательное наличие маркировки. 
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014.

18. Плащ (дождевик) Материал: полиэфир – 100%, 200 г/м², толщина – 0,18 мм, ПВХ-покрытие, водоупорность – 9800 Па. Застежка: на кнопках. Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды. Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов. Карманы: накладные, с клапанами. Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка. Цвет: желтый.
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011 с EN 343:2003+А1:2007

19. Сапоги, для защиты от производственных загрязнений, резиновые, неутепленные, укомплектованы металлическим подноском (200 Дж) (подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку). Цвет: согласовывается с Покупателем. Профиль из резиновой смеси на основе синтетических каучуков общего назначения должна обладать стойкостью к скольжению, деформации и истиранию. Материал верха: ПВХ. Стелька. Метод крепления: литьевой. Тип подошвы: однослойная. Подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое хлопчатобумажное полотно или трубка трикотажная из полиамидной нити. Высота: не менее 390 мм. Пол: мужской\женский.
[bookmark: _Hlk174713244]Нормативная документация: ТР ТС 019/2011,  ГОСТ  12.4.072-79.

20. Чулки вставные для сапог пвх. Используются как утепляющие вставки в сапоги ПВХ при умеренных температурах. Стойки к истиранию. Изготовлены из нетканого полотна плотностью 250 гр/м2.
[bookmark: _Hlk181032260][bookmark: _Hlk174714137]Нормативная документация: ТР ТС 019/2011.

21. Сапоги изготовлены из высококачественного пластиката, допускающего круглогодичную эксплуатацию в любых агрессивных средах при любой температуре.
Модель комплектуется съемной теплоизолирующей перфорированной стелькой из ЭВА полотна толщиной 7 мм для повышения удобства повседневной эксплуатации и улучшения воздухообмена.
Сапоги предназначены для защиты от механических воздействий, от воды и растворов нетоксичных веществ, от растворов кислот, от щелочей, от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, от общих производственных загрязнений.
Масса полупары размера 42/43 -0,496 кг, высота - 33 см
Защитные свойства: В, З, К 80, Щ 50,  Мун 200, Нс, Нм, Нж
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011.

22. Насадка АНТИЛЕД – надежная защита от гололеда. Она надевается на подошву обуви для усиленного сцепления со скользкой поверхностью. Приспособление выполнено из вспененной резины со стальной ошиповкой. Имеет следующие особенности: шипы-звездочки в разы повышают сцепные свойства, удобное крепление отлично держит насадку на подошве, специальная форма и материал основы препятствуют налипанию снега. Размер: согласно заявке Покупателя. 
Нормативная документация: ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12251-77

23. Пояс предохранитель/Привязь. Характеристики: привязь с широким эргономичным поясом для фиксации спины. Пояс имеет боковые D-образные кольца для рабочего позициирования. Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета. Регулировочные пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют быстро подогнать привязь по размеру. Применение светоотражающих нитей в ленте привязи для лучшей видимости сотрудника в условиях недостаточной видимости. Двойная фиксация лямок. Усиленная прострочка.
Назначение: страховка от падения. Количество точек крепления: 1 (стальное D-образное кольцо на спине).Вес пользователя: 150 кг. Вес: 1,670 кг. Материал: полиэстер. Температурный режим: от -50°С до +50°С. 

24. Строп/ Страховочное устройство с втяжной лентой. Модель с амортизатором и регулировкой длины стропа. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения. 
Материал: карабин-сталь, стеклонаполненный нейлон и полиэстер. Корпус жесткий и ударопрочный термопластичный пластик. Средняя сила остановки падения: 612 кг. Максимальная сила остановки падения: 816 кг. Функционально заменяет строп и снижает падение до минимума. При малом весе оно практически незаметно. Моментально блокируется и предотвращает падение с самого края, обеспечивая превосходную защиту на высоте.
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С. Вес: 1,25 кг .Срок хранения: 10 лет с момента производства.Гарантийный срок: 4 года. 
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008; ГОСТ 31441.1-2011

25. Стропа / Двойная энергопоглощающая стропа, с высокопрочным ремнем, с 2-мя широко раскрывающимися крюками. Модель с амортизатором и регулировкой длины стропа. Применяется в страховочной системе для организации безопасной остановки падения. 
Материал: карабин-сталь, стеклонаполненный нейлон и полиэстер. Корпус жесткий и ударопрочный термопластичный пластик. Средняя сила остановки падения: 612 кг. Максимальная сила остановки падения: 816 кг. Функционально заменяет строп и снижает падение до минимума. При малом весе оно практически незаметно. Моментально блокируется и предотвращает падение с самого края, обеспечивая превосходную защиту на высоте.
Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С. Вес: 1,25 кг .Срок хранения: 10 лет с момента производства.Гарантийный срок: 4 года. 
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008; ГОСТ 31441.1-2011
26. 

27. Противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2100VR NR D, класс защиты FFP1 (до 4 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Клапан выдоха обеспечивает эффективное удаление тепла, влаги и  выдыхаемого воздуха, создавая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания.
Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.
Конструкция: чашеобразная. Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли. Внутренний слой: гипоаллергенный материал. Носовой зажим: есть. Регулируемые ремни: есть .Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть. Индивидуальная упаковка: нет. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <(> <<)>75%.
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011

28. Панама предназначена для защиты от кровососущих насекомых.
Ткань: диагональ, хлопок — 50%, полиэфир — 50%
Сетка: полотно полиэфирное, полиэфир — 100%
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011


29. [bookmark: _Hlk187766778]Футболка, мужская, из ткани (поло) с нанесением фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу) необходимо разместить   на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди).  Цвет: согласовывается с Покупателем. Футболка (поло) с короткими рукавами из хлопчатобумажной ткани. Футболка мужская, из 100% хлопчатобумажной ткани. Отложной воротник и манжеты из эластичной резинки с рельефной окантовкой по краю. По низу боковые разрезы обработаны укрепляющей тесьмой. Планка с тремя пуговицами соответствующего цвета. Сезон – весна-лето. Состав ткани 100% хлопок, высокого качества. Размерный ряд и цвет: по согласованию с заказчиком. Футболки должны иметь бирку с внутренней стороны, указывающую тип материала, размер и инструкции. Прочность: футболка должна выдерживать неоднократную машинную стирку. Каждая футболка должна быть упакована в индивидуальную упаковку, хорошего качества, без дефектов.
 Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31408-2009
30.  Футболка классическая прямого силуэта из трикотажного полотна с круглым вырезом горловины с нанесением фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу) необходимо разместить   на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди).   Рукав: короткий втачной. Ткань: полотно трикотажное. Состав: 100% хлопок, плотность 170 г/м#. Трикотажное полотно изготовлено их хлопкового сырья высокого качества. Изделие имеет исключительную мягкость и эластичность, комфортно к телу. При соблюдении условий стирки футболка сохраняет линейные размеры, цвет и тактильные свойства. Цвет: согласовывается с Покупателем.
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31408-2009

31. Куртка флисовая. Нанесение фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу) необходимо разместить   на уровне груди выше левого нагрудного кармана размеров 2,5х10 см (спереди). Метод нанесения: - вышивка на крое. Ткань: флис, полиэфир — 100%, 380 г/м²/ Застежка: на молнии. Воротник: стойка. Регулировки по ширине: по низу изделия, эластичная тесьма по низу рукавов. Карманы: на молнии. Цвет: согласовывается с Покупателем.
[bookmark: _Hlk181035080]Нормативная документация: EN ISO 13688:2013

32. Кепка с нанесением фирменного логотипа «Silleno» (согласно установленному образцу). Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 245#г/м# Отделка: МВО. Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине. Особенности модели: cвето отражающие элементы на козырьке, вентиляционные люверсы. Цвет: согласно заявке Покупателя. Размер: 54-62
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011

33. Рюкзак текстильный с ортопедической спинкой. Материал: 100% полиэфир. Мягкая спинка снимает напряжение с поясницы, делает эксплуатацию максимально комфортной.Ручки: верхняя усиленная, боковая пластиковая, верхняя из стропы. Карманы и отсеки: 3 наружных на молнии, 1 боковой для воды или зонта, большой отсек с сетчатыми карманами, большой отсек .Габариты: 31х14х44 см
Вес: 900 гр
Цвет: черный
Нормативная документация: ТР ТС 017/2011 

34. Рубашка из ткани (хлопок). 

35. Страховочный строп для инструмента. Страховочный строп для предотвращения падения ручного инструмента с высоты. Предназначен для крепления инструмента к запястью пользователя или к элементам страховочной системы. Оснащен эластичным шнуром, обеспечивающим свободу движений при работе. Максимальная рекомендуемая нагрузка: 1 кг. Длина: 90 см. Легкая конструкция, не ограничивающая движения пользователя. Материал: Эластичный шнур. Высокопрочные соединительные элементы.

36. Многоразовая полумаска. Многоразовая полумаска с двумя фильтрующими элементами. Предназначена для защиты органов дыхания в средах с химическими рисками и частицами при использовании соответствующих фильтров. Конструкция: полумаска с подключаемыми фильтрами. Количество фильтров: 2. Тип соединения фильтров: байонетное. Материал корпуса маски: полипропилен (PP) и термопластичный эластомер (TPE). Система крепления: регулируемые эластичные ремни. Конструкция обеспечивает возможность регулировки для оптимального прилегания к лицу пользователя.

37. Налобный фонарь высокой мощности. Налобный фонарь высокой мощности для использования в условиях недостаточной или отсутствующей освещенности. Максимальная яркость: 800 люмен. Дальность светового луча: до 150 м. Телескопический зум позволяет изменять световой поток от широкого прожекторного луча до сфокусированного узкого луча. Функция регулировки наклона для выбора необходимого направления освещения. Режимы работы: высокая мощность / низкая мощность / мигающий режим. Оснащен задним красным световым индикатором для повышения видимости пользователя сзади. Степень защиты: IP44, защита от твердых частиц и брызг воды. Конструкция предназначена для комфортного использования при выполнении рабочих задач. Материал: Алюминий, ABS-пластик, Полиэстер. 

38. Перезаряжаемый светодиодный фонарь. Компактный и легкий ручной светодиодный фонарь. Максимальная яркость: 600 люмен. Регулируемая дальность и фокусировка светового луча. Регулировка фокуса осуществляется посредством поворотной системы линзы. Режимы работы: высокая / средняя / низкая мощность, SOS, мигающий режим.

39. Полнолицевая маска. Полнолицевая многоразовая маска с панорамным обзором. Предназначена для защиты органов дыхания в средах с химическими веществами и твердыми частицами при использовании соответствующих фильтров. Тип защиты органов дыхания: маска со свободной вентиляцией. Материал корпуса маски: силикон. Материал панорамного визора: поликарбонат. Система крепления: регулируемые силиконовые ремни. Конструкция крепления обеспечивает точную и удобную регулировку маски по лицу пользователя. Панорамное поле зрения: 210°. Размер: регулируемый.

40. ПДУ-3 (портативное дыхательное устройство) предназначено для защиты органов дыхания и зрения людей в атмосфере, не пригодной для дыхания, и при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе, в том числе при наличии в нем пропана, а также высоким содержанием опасных химических веществ. Диапазон рабочих температур: от – 35 до +40 С при влажности до 98%. Температура вдыхаемой газовой дыхательной смеси (ГДС): не более 55°С при нагрузке средней тяжести при температуре окружающей среды (20+-5) °С. Сопротивление дыханию при нагрузке средней тяжести: не более 980 Па (100 мм вод.ст.) Продолжительность включения: не более 15 с. 

41. Зажим/карабин для перчаток. Назначение: для крепления и переноски рабочих защитных перчаток на спецодежде, ремне или экипировке. Конструкция: двухсторонний зажим — одна сторона для крепления к одежде/ремню, другая для фиксации перчаток. Соединение: поворотное либо гибкое, обеспечивающее удобство при эксплуатации. Тип фиксации: механический зажим с надежным удержанием перчаток. Конструкция должна обеспечивать быстрое крепление и снятие перчаток без использования инструмента. Поверхность: без острых кромок и выступающих элементов, способных повредить одежду или травмировать пользователя. 

Бинокль. Тип: бинокулярный, оптический. Увеличение: не менее 10×. Диаметр объектива: не менее 42 мм. Система фокусировки: центральная. Регулировка диоптрий: наличие. Оптические элементы: стеклянные линзы с многослойным просветляющим покрытием. Призма: BaK-4 или эквивалент по оптическим характеристикам. Поле зрения: не менее 90 м на расстоянии 1000 м. Минимальная дистанция фокусировки: не более 6 м.  Корпус: прочный, ударостойкий, с противоскользящим резиновым покрытием. Вес: не более 1 кг. Рабочая температура: ориентировочно от −20 °C до +50 °C или шире. Гарантия: не менее 12 месяцев.

