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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ по Рабочему проекту 
«Строительство первого интегрированного газохимического
комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство
полиэтилена). Инженерная подготовка (5.3 км)»



	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта
	«Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена)». Инженерная подготовка (5.3 км)»

	2. 
	Заказчик
	ТОО «Силлено» 

	3. 
	Вид строительства
	Новое

	4. 
	Месторасположение объекта
	Территория специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ НИНТ), находящаяся по адресу Республика Казахстан Атырауская область, город Атырау, вдоль трассы Атырау-Доссор, РКА 2201400008483810. 

	5. 
	Источник инвестирования
	Средства участников.

	6. 
	Особые условия строительства
	На территории СЭЗ HИHT. Находится в непосредственной близости от ЖД станции «Заводская» и сети автомобильных дорог СЭЗ НИНТ, TOO «KUS» и TOO «KPI».

	7. 
	Объем работ
	Объем строительно-монтажных работ в соответствии с рабочим проектом "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (Производство полиэтилена). Инженерная подготовка (5.3 км)" заключение № 01–0439/25 от 30.10.2025 г. (положительное) должен включать, но не ограничиваться:
· создание геодезической разбивочной основы для строительства;
· выполнение привязки реперов к геодезической сети;
· устройство дорог в соответствии с проектными решениями;
· обеспечение стоков поверхностных вод, при необходимости;
· возведение временных зданий и сооружений для нужд строительства;
· мероприятия по понижению уровня грунтовых вод при необходимости;
Устройство дорожной одежды принять согласно Рабочего проекта за исключением: 
· Верхнее покрытие, бетон С25/30 (В30);
Геокомпозит 3-слойный из 2-х слоев геотекстиля плотностью 200г/м2 и соединяющей мембраны Ультрасиб ГИ 50-200-200.

Конфигурацию дорог принять согласно Приложения №1 к Техническому заданию.

	8. 
	Сроки выполнения работ
	1. Старт работ – август 2026 г.;
2. Завершение устройства дорог – декабрь 2026 г.;

	9. 
	Минимально необходимое количество людских ресурсов
	Численность работающих вахтовым методом на весь период строительства не менее 14 человек.
Минимальный обязательный состав ИТР
· Руководитель проекта (начальник участка) — 1 чел. 
· Мастер строительных работ — 1чел. 
· Главный геодезист — 1 чел. 
· Геодезист — 1 чел. 
· Инженер ПТО — 2 чел. 
· Инженер по качеству (QA/QC) — 2 чел. 
· Инженер по охране труда и промышленной безопасности — 1 чел. 
· Эколог — 1 чел. 
· Механик строительной техники — 1 чел. 
· Диспетчер техники (логист) — 1 чел. 
· Инженер по объемам (Quantity Surveyor/сметчик) — 1 чел. 
· Специалист по документообороту (DCC) — 1 чел.

	10. 
	Минимально необходимая техника для выполнения работ
	· Погрузчик 5м3 – 2 ед.;
· Каток комбинированный 16 тонн - 2 ед.;
· Автогрейдер – 2 ед.;
· Водовоз – 2 ед.;
· Самосвал 20 тонн – 10 ед.;
· Экскаватор 1,2м3 – 1 ед. 

	11. 
	Требования к актам выполненных работ
	В соответствии с требованиями НТД РК и условиями Договора.

	12. 
	Требования к охране окружающей
среды и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий.
	 
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и рационального природопользования.  

1.         Нормативно-правовая база:  
1.1.    Подрядчик обязан соблюдать и руководствоваться:  
1.1.1. Экологическим кодексом РК № 400-VI от 02.02.2021 г.;  
1.1.2. Действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами РК в области охраны окружающей среды; 
1.1.3. Справочниками по наилучшим доступным техникам (НДТ) для соответствующих областей применения; 
1.1.4. Лучшими международными экологическими практиками;  
1.1.5. Требованиями экологической безопасности;
1.1.6.	Политиками, уставами, внутренними регламентами и процедурами Заказчика в области охраны окружающей среды.

2. Разработка экологической документации и получение разрешительных документов.
2.1.	Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и инвентаризации образования отходов производства и потребления с определением их количественных и качественных характеристик на период строительно-монтажных работ;
2.2.	Подготовка и подача Заявления о намечаемой деятельности в соответствии со статьей 68 Экологического кодекса РК и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 г.;
2.3.	По результатам заключения об определении сферы охвата обеспечить разработку и согласование экологической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства РК;
2.4. Получение экологического разрешения/ заключения о воздействии на окружающую среду на период проведения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями главы 9 Экологического кодекса Республики Казахстан;
2.5.	Организация и проведение общественных слушаний за счет Подрядчика, включая все организационные мероприятия и проведение повторных общественных слушаний (в форме открытого собрания или публичных слушаний в зависимости от результата заключения об определении сферы охвата);
2.6. Разработка паспортов опасных отходов в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области управления отходами, включая проведение необходимых лабораторных исследований (при необходимости)
2.7. Подготовка мотивированных ответов на поступившие замечания и вопросы, а также оформление протокола общественных слушаний
2.8.	Подрядчик несет ответственность за качество разработанной экологической документации и обязуется за свой счет устранять замечания уполномоченных органов, возникшие вследствие ненадлежащего качества выполненных работ, до получения положительного заключения экологической документации.  
3.	Взаимодействие с общественностью и государственными органами.
3.1. Организовать мероприятия по взаимодействию с общественностью, экспертным сообществом, неправительственными организациями, активистами и государственными органами Атырауской области, в том числе в формате консультаций, рабочих встреч и диалоговых площадок;
3.2. Обеспечить получение исходных данных, писем, согласований, заключений и иных документов в местных исполнительных и уполномоченных государственных органах РК, необходимых для разработки экологической документации и получения экологических разрешительных документов;
3.3. Подрядчик за свой счет устраняет все замечания уполномоченных органов и иных заинтересованных сторон до получения соответствующих экологических разрешительных документов.

4.	Иные требования и условия  
4.1.	В случае привлечения субподрядной организации для выполнения работ по разработке экологической документации Подрядчик обязан предварительно согласовать кандидатуру такой организации с Заказчиком. Привлечение субподрядчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество, сроки и результаты выполнения работ.
4.2.	Предоставлять Заказчику еженедельные отчеты о ходе выполнения работ, включая информацию о статусе разработки документации, полученных замечаниях, рисках и планируемых мероприятиях. По требованию Заказчика организовывать рабочие совещания в онлайн- или офлайн-формате в зависимости от сложности рассматриваемых вопросов.
4.3.	Все расходы, связанные с командировками, консультациями, участием в совещаниях и посещением государственных органов, необходимых для выполнения работ несет Подрядчик;
4.4.      Подрядчик обязан учитывать изменения экологического законодательства Республики Казахстан, вступившие в силу в период выполнения работ, и за свой счет актуализировать разработанную экологическую документацию без изменения стоимости Договора.

	13. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и правилами техники безопасности и охраны труда.

	14. 
	Требования по энергосбережению
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан.

	15. 
	Требования к исполнительной документации
	Исполнительную документацию выполнить в соответствии с СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другими применимыми НТД.

	16. 
	Требования к передаваемой продукции Заказчику
	Документация передается заказчику на русском языке;
Количество передаваемых экземпляров в твердом переплете оформленной документации – 2 экз.
В электронном виде в оригинальных форматах Microsoft Word, Excel, AutoCAD (DWG, в версии 2010 г.), ЛИРА и других используемых программ, сметы - в формате KENML, а также комплекты в формате Portable Document Format (PDF) на DVD­дисках - 2 экз. 
Сканированные материалы/формат PDF текстовой и графической части разделов проекта необходимо формировать в виде многостраничных файлов по принципу: «один раздел (подраздел) - один том (книга).
Все отчётные материалы электронного варианта должны быть структурированы и упорядочены, в форматах DOC и PDF с оформленным оглавлением (посредством «закладок») и возможностью навигации и контекстного поиска слов по всему содержимому документов.
Документацию также необходимо предоставить на электронном носителе (внешний жесткий диск, USB накопитель).

	17. 
	Этапы и сроки выполнения СМР
	СМР выполнить соответствии с Графиком выполнения работ, приложенному к Договору.

	18. 
	Срок мобилизации на строительную площадку
	Не более 2 недель







